ZAKRES PRAC

Tabela: Zakres prac, parametry materiałów oraz ilości.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nr pom. | zakres prac oraz parametry materiałów | j.m. | ilości |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | prace obejmują pom. nr 301, 305, 306 | 1. Zabezpieczenie podłóg przed zapyleniem i zabrudzeniem
 | m2 | 30 |
| 1. Demontaż wykładziny dywanowej w płytkach
 | m2 | 10 |
| 1. Wykucie w podłodze bruzd pod koryta kablowe o szer. 40 cm i florboxy (2 szt.)
 | m2 | 2 |
| 1. Montaż podłogowych metalowych koryt kablowych wraz z pokrywą oraz 2szt. florboxów

*Specyfikacja florboxów:**wym. wraz z ramka 27 cm 31cm**głębokość min. 5 cm**osprzęt umiejscowienie na bokach florboxa: 1 gniazdo ogólne i 2 gniazda DATA*   | m.b. | 4  |
| 1. Doprowadzenie zasilania elektrycznego z obwodów DATA i ogólnego do florboxa
 | m.b. | 6 |
| 1. Montaż koryt kablowych PVC (naściennych) o min. wymiarach 40 mm x 80 mm
 | m.b. | 7 |
| 1. Ułożenie w istniejących wykonanych korytach skrętki kablowej U/UDTP 4x2x0,5 mm2  kat. 6e (15 tras)
 | m.b. | 600 |
| 1. Zakończenie gniazdami RJ 45 oraz wpięcie do patch panel przewodów U/UDTP 4x2x0,5 mm2 kat. 6e. (15 tras)
 | szt. | 15 |
| 1. Montaż wyłącznika na obwodzie zasilającym kamerę
 | - | - |
| 1. Ułożenie w istniejących wykonanych korytach 4 kabli HDMI **dostarczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO**
 | - | - |
| 1. Wykonanie pomiarów (elektrycznych i logicznych) wykonanych obwodów
 | - | - |
| 1. Ułożenie zdemontowanych płytek wykładziny oraz listwy przypodłogowej
 | m2 | 10 |