Nr sprawy UD-VI-ZP/87/16 **Załącznik nr 9 do SIWZ**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu pionu sanitariatów dziewcząt (parter, I piętro, II piętro oraz podpiwniczenie w zakresie wymiany instalacji sanitarnych z robotami budowlanymi) w Szkole Podstawowej Nr 279 przy ul. Cyrklowej 1 w Warszawie**

**Zakres robót:**

* zakresem robót objęty jest pion sanitariatów dziewcząt. W zakres robót wchodzi demontaż wszystkich urządzeń i wyposażenia zespołu sanitariatów, rozbiórki częściowe ścian ze skuciem okładzin ściennych i posadzek, wykonanie nowej glazury na ścianach i nowych podłóg z terakoty, malowanie emulsyjne pomieszczeń z gipsowaniem ścian, wykonanie nowych przegród kabin sanitarnych systemowych z laminatu.
* remont generalny sanitariatów z wymianą instalacji wodnych i kanalizacyjnych od drugiego piętra do poziomów w piwnicach wraz z wyposażeniem w urządzenia.
* elektrycznie wymiana lamp i osprzętu oświetleniowego, gniazd, wyłączników.

Szczegółowy zakres robót w określony jest w przedmiarach.

**I. Roboty rozbiórkowe i transportowe CPV 45111220-6**

**-** zerwanie posadzek z terakoty wraz z wylewkami posadzkowymi,

**-** rozbiórka murowanych przegród w sanitariatach i ścianek działowych z cegły,

**-** wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i naświetli,

**-** skucie okładzin ścian z glazury,

- demontaż instalacji wodnych, kanalizacji i osprzętu sanitarnego,

- demontaż lamp i osprzętu elektrycznego z częściową wymiana przewodów,

- wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko.

**II. Roboty stolarskie i ślusarskie CPV45421000-4**

**-** wstawienie nowych naświetli wewnętrznych z PCW w sanitariatach,

- wstawienie nowych drzwi drewnianych w gotowych otworach w murze,

- montaż systemowych przegród kabin ustępowych z laminatu,

I**II. Roboty posadzkowe i okładzinowe CPV 45262300-4**

#### - wyrównanie podłoży i wykonanie izolacji,

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod ułożenie posadzek,

**-** ułożenie posadek z gresu antypoślizgowego w pomieszczeniach sanitariatów,

- wykonanie uzupełnień tynków w pomieszczeniach remontowanych,

- licowanie ścian płytkami glazurowanymi w sanitariatach,

#### IV. Roboty malarskie CPV 45442100-8

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,

- malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- uzupełnienia malowania farbami olejnymi lamperii po wymianie drzwi,

- malowania olejne rur i grzejników,

V. Roboty sanitarne CPV 45330000-9 i elektryczne CPV 45314320-0

- wykonanie nowych instalacji wody zimnej i ciepłej i kanalizacyjnej, pionu ppoż. i c.o.;

- wymiana częściowa instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach.

**UWAGA: roboty będą wykonywane w czynnej szkole. Należy uwzględnić godziny pracy również po godzinie 17 oraz ścisłą współpracę z dyrektorem placówki, aby podczas remontu sanitariatów szkoła mogła funkcjonować.**